|  |  |
| --- | --- |
| گردش کار | 1. اطلاع کتبی از انتقال دستگاه به محل حفاری توسط شرکت حفاری 2. عزیمت کارشناس به محل و تعیین محل چاه طبق مختصات موجود در پروانه (با حضور نماینده چاه و ناظر شرکت حفاری) 3. استقرار دستگاه حفاری در محل و تهیه صورت جلسه توسط کارشناس 4. اعلام کتبی پایان حفاری توسط شرکت حفاری 5. عزیمت کارشناس به محل و اندازه گیری عمق چاه، مشخصات لوله جدار و سایر موارد 6. جوشکاری و پلمپ دهانه چاه و جمع آوری دستگاه حفاری (با حضور نماینده چاه و ناظر شرکت حفاری) 7. تهیه صورتجلسه و ارائه به شرکت |
| مدارک مورد نیاز | 1. فرم درخواست 2. ارائه اصل فیش واریزی جهت بازدید کارشناس 3. نقشه محل |
| قانون مورد عمل | قانون توزیع عادلانه آب |
| زمان مورد نیاز | دو هفته |