|  |  |
| --- | --- |
| گردش کار | 1. اطلاع کتبی از انتقال دستگاه به محل حفاری توسط شرکت حفاری
2. عزیمت کارشناس به محل و تعیین محل چاه طبق مختصات موجود در پروانه (با حضور نماینده چاه و ناظر شرکت حفاری)
3. استقرار دستگاه حفاری در محل و تهیه صورت جلسه توسط کارشناس
4. اعلام کتبی پایان حفاری توسط شرکت حفاری
5. عزیمت کارشناس به محل و اندازه گیری عمق چاه، مشخصات لوله جدار و سایر موارد
6. جوشکاری و پلمپ دهانه چاه و جمع آوری دستگاه حفاری (با حضور نماینده چاه و ناظر شرکت حفاری)
7. تهیه صورتجلسه و ارائه به شرکت
 |
| مدارک مورد نیاز | 1. فرم درخواست
2. ارائه اصل فیش واریزی جهت بازدید کارشناس
3. نقشه محل
 |
| قانون مورد عمل | قانون توزیع عادلانه آب |
| زمان مورد نیاز | دو هفته |